

Based on the above image we give different subnet masks.

 220.5.6.54

11111111. 11111111. 11111111.00000000

 13.4.6.0

11111111. 00000000. 00000000.00000000

 196.8.5.0

11111111. 11111111. 00000000.00000000

 201.5.6.0

11111111. 11111111. 11111111.00000000

 125.11.1.0

11111111. 00000000. 00000000.00000000

 10.3.2.0

11111111. 00000000. 00000000.00000000

 172.168.1.0

11111111. 11111111. 00000000.00000000

192.12.8.0

11111111. 11111111. 11111111.00000000

 226.4.6.128

There is no subnet address.

whereas the multicast address is

11110000.00000000.00000000.00000000

 2.53.63.0

11111111. 00000000. 00000000.00000000